**CANADA**

Wagoneer / Grand Wagoneer 2022

**CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION**

S = De série. O = Livrable en option. E/puce = Livrable en option dans un ensemble.
*Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.*

|  | **Wagoneer Series II** | **Wagoneer Series III** | **Grand Wagoneer Series I** | **Grand Wagoneer Series II** | **Grand****Wagoneer****Obsidian** | **Grand Wagoneer Series III** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOTEUR** | **TRANSMISSION** |  |  |  |  |  |  |
| V8 de 5,7 L à hybridation légère eTorque de 48 V | Automatique à 8 vitesses | S | S | — | — | — | — |
| V8 de 6,4 L avec technologie écoénergétique | Automatique à 8 vitesses  | — | — | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MÉCANIQUE/COMPÉTENCES** |  |  |  |  |  |  |
| Système d’échappement  |  |  |  |  |  |  |
| Échappement arrière simple  | S | S | — | — | — | — |
|  Échappement arrière double  | — | — | S | S | S | S |
| Réservoir de carburant – capacité de 100,3 litres (26,5 gallons) avec trappe sans bouchon  | S | S | S | S | S | S |
| Commande Selec-Speed  | E | E | S | S | S | S |
| Système de gestion de la motricité Selec-Terrain – sélecteur rotatif à cinq réglages d’adhérence | S | S | S | S | S | S |
| Suspensions |  |  |  |  |  |  |
| Capacité normale  | S | — | — | — | — | — |
| Système de suspension pneumatique Quadra-Lift – doté de ressorts pneumatiques qui remplacent les ressorts hélicoïdaux classiques sur chaque roue, avec cinq modes pour une portée de 9,1 cm (3,6 po) | E | S | S | S | S | S |
| Suspension à correcteur d’assiette arrière (comprend la suspension de capacité normale) | S | — | — | — | — | — |
| Boîte de transfert/système 4x4  |  |  |  |  |  |  |
| Système 4x4 Quadra-Trac I à un rapport à prise constante  | S | — | — | — | — | — |
| Système 4x4 actif Quadra-Trac II comprend une boîte de transfert à deux rapports et un limiteur de vitesse en descente  | E | S | S | S | S | S |
| Système 4x4 Quadra-DriveMD II comprend un différentiel autobloquant électronique pour l’essieu arrière et un limiteur de vitesse en descente | E | E | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES** |  |  |  |  |  |  |
| Bouclier  |  |  |  |  |  |  |
| Couleur carrosserie avec garnitures brillantes | S | S | S | S | — | S |
| Couleur carrosserie |  |  |  |  | S |  |
| Toit – couleur carrosserie | S | S | O | O | — | O |
| Toit**–** couleur contrastante noire | — | — | S | S | S | S |
| Hayon – à commande électrique  | S | S | S | S | S | S |
| Éclairage |  |  |  |  |  |  |
| Phares à DEL  | S | S | S | S | S | S |
| Feux de jour à DEL  | S | S | S | S | S | S |
| Antibrouillards à DEL  | S | S | S | S | S | S |
| Feux arrière à DEL | S | S | S | S | S | S |
| Système de commande automatique des phares de route  | E | S | S | S | S | S |
| Rétroviseurs  |  |  |  |  |  |  |
| À commande électrique, repliables manuellement, avec clignotants, élément chauffant et mémoire, couleur carrosserie | S | S | — | — | — | — |
| À commande électrique, repliables à commande électrique, avec clignotants, élément chauffant et mémoire, autoatténuants côté conducteur, couleur carrosserie  | — | — | S | S | S | S |
| Démarreur à distance – commande intégrée au porte-clés et système à fréquences radio d’une portée de 91 m (300 pi)  | S | S | S | S | S | S |
| Toit ouvrant  |  |  |  |  |  |  |
| Toit ouvrant panoramique à trois panneaux – comprend un toit ouvrant complet à commande électrique avec un pare-soleil électrique à l’avant et un panneau de verre fixe à l’arrière | E | E | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pneus  |  |  |  |  |  |  |
| Tout terrain P275/65R18 à FN | E | — | — | — | — | — |
| Toutes saisons P275/55R20 à FN | S | S | S | — | — | — |
| Tout terrain P275/55R20 à FN | — | E | — | — | — | — |
| Toutes saisons P285/45R22XL à FN  | E | E | E | S | S | S |
| Roues |  |  |  |  |  |  |
| Hors route de 18 po en aluminium  | E | — | — | — | — | — |
| 20 po en aluminium  | S | S | S | — | — | — |
| Hors route de 20 po en aluminium | — | E | — | — | — | — |
| 22 po en aluminium  | E | E | O | S | S | S |
| Système d’essuie-glace  |  |  |  |  |  |  |
| Avant, activé par la vitesse, fonction de détecteur de pluie automatique, balayage intermittent et variable avec capacité de liquide de 3,7 L (1 gallon) | S | S | S | S | S | S |
| Arrière à balayage intermittent et continu avec lave-glace | S | S | S | S | S | S |
| **CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES** |  |  |  |  |  |  |
| Écran multivue de 10,25 po intégré au groupe d’instruments | S | S | — | — | — | — |
| Écran multivue de 12,3 po intégré au groupe d’instruments | — | — | S | S | S | S |
| Système de filtration d’air | S | S | S | S | S | S |
| Commande de température – commande automatique de température bizone | S | S | — | — | — | — |
| Climatisation – commande automatique de température à quatre zones avec écran | — | — | S | S | S | S |
| Espace utilitaire  |  |  |  |  |  |  |
| Avec moquette – comprend un bac de rangement et des boucles d’arrimage au plancher, un bac côté conducteur et une prise de courant auxiliaire de 12 volts | S | S | S | S | S | S |
| Tapis de coffre réversible  | E | E | S | S | S | S |
| Console  |  |  |  |  |  |  |
| Console au plancher avant pleine longueur avec deux porte-gobelets et accoudoir-rangement à deux niveaux | S | S | S | S | S | S |
| Console au pavillon à l’avant avec deux lampes de lecture à DEL, deux plafonniers, commandes pour ouvre-porte de garage universel et commandes électriques pour pare-soleil et toit ouvrant | S | S | S | S | S | S |
| Système de mémoire – préréglages de la radio, réglages pour la dernière station écoutée, position du siège du conducteur et des rétroviseurs extérieurs, colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique | S | S | S | S | S | S |
| Rétroviseurs  |  |  |  |  |  |  |
| Rétroviseur intérieur autoatténuant  | S | S | S | — | — | — |
| Rétroviseur numérique | — | — | E | S | S | S |
| Tissus de sièges  |  |  |  |  |  |  |
| Sièges garnis de cuir Nappa perforé et supports latéraux en cuir Nappa soigné  | S | S | — | — | — | — |
| Sièges garnis de cuir Nappa perforé de catégorie supérieure et supports latéraux en cuir Nappa soigné | — | — | S | — | — | — |
| Sièges garnis de cuir Palermo  | — | — | — | S | S | — |
| Sièges garnis de cuir Palermo et garnitures matelassées | — | — | — | — | — | S |
| Sièges  |  |  |  |  |  |  |
| Sièges du conducteur et du passager avant à 12 réglages électriques avec support lombaire réglable | S | S | — | — | — | — |
| Sièges du conducteur et du passager avant à 24 réglages électriques avec support lombaire réglable | — | — | S | S | S | S |
| Sièges avant chauffants et ventilés | S | S | S | S | S | S |
| Chauffants à la deuxième rangée | E | S | S | S | S | S |
| Banquette arrière ventilée  | — | — | — | E | S | S |
| Sièges de troisième rangée 60-40 rabattables  | S | S | S | S | S | S |
| Banquette 40/20/40 à la deuxième rangée | S | S | O | O | O | O |
| Sièges baquets à la deuxième rangée | O | O | S | S | S | S |
| **Volant**  |  |  |  |  |  |  |
| Gainé de cuir avec commandes audio, chauffant, régulateur de vitesse, centre d’information électronique, reconnaissance vocale et régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt  | S | S | S | S | S | S |
| Colonne de direction/volant inclinable et télescopique à commande électrique  | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT** |  |  |  |  |  |  |
| Centre multimédia – comprend 9 ports USB (11 si le véhicule est équipé de l’ensemble divertissement pour passagers arrière) et une prise auxiliaire | S | S | S | S | S | S |
| Prise de courant  |  |  |  |  |  |  |
| Deux prises de courant auxiliaires de 12 V | S | S | S | S | S | S |
| Prise de courant auxiliaire de 115 V  | S | S | S | S | S | S |
| La radio SiriusXM comprend un abonnement d’essai d’un an  | S | S | S | S | S | S |
| TomTom Traffic comprend un abonnement d’essai de six mois  | S | S | S | S | S | S |
| TomTom Travel comprend un abonnement d’essai de six mois  | S | S | S | S | S | S |
| Haut-parleurs  |  |  |  |  |  |  |
| Système audio Alpine de catégorie supérieure avec neuf haut-parleurs, un caisson d’extrêmes graves et un amplificateur  | S | S | — | — | — | — |
| Système de divertissement McIntosh MX950 à 19 haut-parleurs, système audio de catégorie supérieure de 950 watts avec caisson d’extrêmes graves de 25,4 cm (10 po) | — | E | S | S | — | — |
| Système de divertissement McIntosh MX1375 Reference à 23 haut-parleurs, système audio de catégorie supérieure de 1 375 watts avec caisson d’extrêmes graves de 30,5 cm (12 po) | — | — | E | E | S | S |
| Système Uconnect 5C NAV avec écran de 10,1 po | S | S | — | — | — | — |
| Système Uconnect 5C NAV avec écran de 12 po | — | — | S | S | — | S |
| Ports USB – deux ports à distance (deuxième rangée, entièrement fonctionnels) | S | S | S | S | — | S |
| Pages hors route (sur l’écran à matrice active) | S | S | S | S | — | S |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SÉCURITÉ** |  |  |  |  |  |  |
| Caméra panoramique sur 360 degrés  | E | E | S | S | S | S |
| Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt  | S | S | S | S | S | S |
| Sacs gonflables  |  |  |  |  |  |  |
| Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant | S | S | S | S | S | S |
| Rideaux gonflables latéraux évolués | S | S | S | S | S | S |
| Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant | S | S | S | S | S | S |
| Protège-genoux gonflables pour le conducteur et le passager avant | S | S | S | S | S | S |
| Freins à auto-serrage  | — | — | S | S | S | S |
| Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière | S | S | S | S | S | S |
| Système de gestion active de trajectoire | S | S | S | S | S | S |
| Système électronique d’antidérapage – comprend le système de gestion de la stabilité, le dispositif électronique antiroulis, l’antipatinage toutes vitesses, l’assistance au freinage et les freins antiblocage à quatre voies | S | S | S | S | S | S |
| Alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif  | S | S | S | S | S | S |
| Assistance au départ en pente | S | S | S | S | S | S |
| Prévention des collisions dans les intersections  | E | E | — | E | E | S |
| Système d’aide au stationnement avant et arrière | S | S | S | S | S | S |
| Caméra de recul – comprend le système d’aide au stationnement arrière | S | S | S | S | S | S |
| Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire  | E | E  | — | — | — | — |
| Système d’aide au stationnement ParkSense  | — | — | S | S | S | S |
| Assèchement automatique des freins | S | S | S | S | S | S |
| Télédéverrouillage | S | S | S | S | S | S |
| Alarme de sécurité  | S | S | S | S | S | S |
| Antidémarreur Sentry Key | S | S | S | S | S | S |
| Dispositif antilouvoiement de la remorque | S | S | S | S | S | S |
| Ouvre-porte de garage universel  | S | S | S | S | S | S |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT**  |  |  |  |  |  |  |
| **Ensemble tout-terrain évolué** | O | O | — | — |  | — | — |
| Roues et pneus hors route de 18 po |  | — | — | — |  | — | — |
| Roues et pneus hors route de 20 po | — |  | — | — |  | — | — |
| Boîte de transfert à deux rapports |  | S | — | — |  | — | — |
| Rapport de pont arrière de 3,92 |  |  | — | — |  | — | — |
| Crochets de remorquage brillants |  |  | — | — |  | — | — |
| Crochets de remorquage arrière amovibles |  |  | — | — |  | — | — |
| Différentiel autobloquant électronique |  |  | — | — |  | — | — |
| Système de suspension pneumatique Quadra-Lift |  | S | — | — |  | — | — |
| Plaque de protection pour la suspension avant |  |  | — | — |  | — | — |
| Plaque de protection sous le réservoir de carburant |  |  | — | — |  | — | — |
| Plaque de protection de la boîte de transfert |  |  | — | — |  | — | — |
| Commande Selec-Speed |  |  | — | — |  | — | — |
| **Ensemble commodités I**  | O | O | — | — | — | — |
|  Commande automatique des feux de route |  | S | — | — | — | — |
|  Détection de somnolence au volant  |  |  | — | — | — | — |
|  Reconnaissance des panneaux de signalisation |  |  | — | — | — | — |
|  Prévention des collisions dans les intersections |  |  | — | — | — | — |
|  Affichage tête haute (HUD) |  | S | — | — | — | — |
|  Caméra panoramique sur 360 degrés |  |  | — | — | — | — |
|  Sièges chauffants à la deuxième rangée |  | S | — | — | — | — |
|  Aide au stationnement parallèle et  perpendiculaire |  |  | — | — | — | — |
|  Suspension pneumatique Quadra-Lift |  | S | — | — | — | — |
|  Pare-soleil aux glaces arrière (manuel) |  |  | — | — | — | — |
| **Ensemble commodités III**  | — | — | O | O | O | — |
|  Système de sécurité évolué  | — | — | — |  |  | — |
|  Détection de somnolence au volant | — | — |  | S | S | — |
|  Assistance active à la conduite  | — | — |  |  |  | — |
|  Caméra de surveillance des sièges arrière | — | — | — |  |  | — |
|  Prévention des collisions dans les intersections | — | — | — |  |  | — |
|  Reconnaissance des panneaux de  signalisation | — | — |  | S | S | — |
|  Vision nocturne avec détection de piétons  et d’animaux | — | — |  |  |  | — |
|  Rétroviseur numérique | — | — |  | S | S | — |
| **Ensemble aménagement intérieur flexible** | O | O | O | O | 0 | O |
| Sept places |  |  | S | S | S | S |
| Sièges baquets à la deuxième rangée – rabattables à commande électrique |  |  | S | S | S | S |
| Sièges chauffants à la deuxième rangée |  | S | S | S | S | S |
|  Banquette 60-40 à la troisième rangée à  dossiers inclinables à commande électrique |  | S | S | S | S | S |
|  Console au plancher avec porte-gobelets |  |  | — | — | — | — |
|  Huit places  | S | S |  |  |  |  |
|  Deux ports USB de recharge à la deuxième  rangée  | S | S |  |  |  |  |
|  Configuration des sièges 40/20/40 –  rabattables à commande électrique | S | S |  |  |  |  |
| **Écran interactif de passager avant –** comprend un écran pour le passager avant | O | O | O | O/E | S | S |
| **Attelage de remorque de service robuste**  | O | O | O | O | O | O |
|  Boîte de transfert à deux rapports |  | S | S | S | S | S |
|  Rapport total de transmission 3,92 |  |  | S | S | S | S |
|  Crochets de remorquage avant et arrière  (amovibles)  |  |  |  |  |  |  |
|  Différentiel autobloquant électrique |  |  | S | S | S | S |
|  Refroidissement à haut rendement du moteur |  |  |  |  |  |  |
|  Coffre-fort verrouillable | — |  |  | — | — | — |
|  Commande Selec-Speed |  |  | S | S | S | S |
|  Module intégré de commande des freins  de remorque |  |  |  |  |  |  |
|  Aide à l’alignement du dispositif d’attelage  de remorque  |  |  |  |  |  |  |
| **Ensemble catégorie supérieure I**  | O | O | — | — | — | — |
|  Roues de 22 po en aluminium |  |  | — | — | — | — |
|  Système de divertissement McIntosh MX950 | — |  | — | — | — | — |
|  Marchepieds déployables à commande  électrique  | — |  | — | — | — | — |
|  Toit ouvrant à trois panneaux |  |  | — | — | — | — |
|  Tapis de coffre réversible en moquette  ou en vinyle |  |  | — | — | — | — |
|  Traverses réglables pour longerons de toit |  |  | — | — | — | — |
|  Pare-soleil pliable  |  |  | — | — | — | — |
|  Tapis protecteurs de luxe  | — |  | — | — | — | — |
| **Ensemble catégorie supérieure II**  | — | — | — | O | S | — |
|  Système de divertissement  McIntosh MX1375 Reference | — |  — | — |  | S | — |
|  Traverses réglables pour longerons de toit | — |  — | — |  | S | — |
|  Pare-soleil pliable | — |  — | — |  | S | — |
|  Console-glacière à l’avant | — |  — | — |  | S | — |
|  Glace teintée de catégorie supérieure  | — | — | — |  | S | — |
|  Sièges deuxième rang ventilés  | — |  — | — |  | S | — |
| **Ensemble divertissement pour passagers arrière I**– comprend deux écrans de 10,1 po, ports USB/HDMI entièrement fonctionnels et vidéo en continu | O | O | O | O | O | O |
| **Ensemble fumeur –** comprend un allume-cigare et un cendrier amovible | O | O | O | O | O | O |

x x x