**CANADA**

Wagoneer / Grand Wagoneer 2022

**CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION**

S = De série. O = Livrable en option. E/puce = Livrable en option dans un ensemble.   
*Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.*

|  | | **Wagoneer Series II** | | **Wagoneer Series III** | | **Grand Wagoneer Series I** | | **Grand Wagoneer Series II** | | **Grand**  **Wagoneer**  **Obsidian** | | **Grand Wagoneer Series III** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOTEUR** | **TRANSMISSION** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| V8 de 5,7 L à hybridation légère eTorque de 48 V | Automatique à 8 vitesses | S | | S | | — | | — | | — | | — | |
| V8 de 6,4 L avec technologie écoénergétique | Automatique à 8 vitesses | — | | — | | S | | S | | S | | S | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **MÉCANIQUE/COMPÉTENCES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Système d’échappement | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Échappement arrière simple | | S | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Échappement arrière double | | — | | — | | S | | S | | S | | S | |
| Réservoir de carburant – capacité de 100,3 litres (26,5 gallons) avec trappe sans bouchon | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Commande Selec-Speed | | E | | E | | S | | S | | S | | S | |
| Système de gestion de la motricité Selec-Terrain – sélecteur rotatif à cinq réglages d’adhérence | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Suspensions | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Capacité normale | | S | | — | | — | | — | | — | | — | |
| Système de suspension pneumatique Quadra-Lift – doté de ressorts pneumatiques qui remplacent les ressorts hélicoïdaux classiques sur chaque roue, avec cinq modes pour une portée de 9,1 cm (3,6 po) | | E | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Suspension à correcteur d’assiette arrière (comprend la suspension de capacité normale) | | S | | — | | — | | — | | — | | — | |
| Boîte de transfert/système 4x4 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Système 4x4 Quadra-Trac I à un rapport à prise constante | | S | | — | | — | | — | | — | | — | |
| Système 4x4 actif Quadra-Trac II comprend une boîte de transfert à deux rapports et un limiteur de vitesse en descente | | E | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Système 4x4 Quadra-DriveMD II comprend un différentiel autobloquant électronique pour l’essieu arrière et un limiteur de vitesse en descente | | E | | E | | S | | S | | S | | S | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Bouclier | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Couleur carrosserie avec garnitures brillantes | | S | | S | | S | | S | | — | | S | |
| Couleur carrosserie | |  | |  | |  | |  | | S | |  | |
| Toit – couleur carrosserie | | S | | S | | O | | O | | — | | O | |
| Toit**–** couleur contrastante noire | | — | | — | | S | | S | | S | | S | |
| Hayon – à commande électrique | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Éclairage | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Phares à DEL | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Feux de jour à DEL | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Antibrouillards à DEL | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Feux arrière à DEL | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Système de commande automatique des phares  de route | | E | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Rétroviseurs | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| À commande électrique, repliables manuellement, avec clignotants, élément chauffant et mémoire, couleur carrosserie | | S | | S | | — | | — | | — | | — | |
| À commande électrique, repliables à commande électrique, avec clignotants, élément chauffant et mémoire, autoatténuants côté conducteur, couleur carrosserie | | — | | — | | S | | S | | S | | S | |
| Démarreur à distance – commande intégrée au porte-clés et système à fréquences radio d’une portée de 91 m (300 pi) | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Toit ouvrant | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Toit ouvrant panoramique à trois panneaux – comprend un toit ouvrant complet à commande électrique avec un pare-soleil électrique à l’avant et un panneau de verre fixe à l’arrière | | E | | E | | S | | S | | S | | S | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Pneus | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Tout terrain P275/65R18 à FN | | E | | — | | — | | — | | — | | — | |
| Toutes saisons P275/55R20 à FN | | S | | S | | S | | — | | — | | — | |
| Tout terrain P275/55R20 à FN | | — | | E | | — | | — | | — | | — | |
| Toutes saisons P285/45R22XL à FN | | E | | E | | E | | S | | S | | S | |
| Roues | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Hors route de 18 po en aluminium | | E | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 20 po en aluminium | | S | | S | | S | | — | | — | | — | |
| Hors route de 20 po en aluminium | | — | | E | | — | | — | | — | | — | |
| 22 po en aluminium | | E | | E | | O | | S | | S | | S | |
| Système d’essuie-glace | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Avant, activé par la vitesse, fonction de détecteur de pluie automatique, balayage intermittent et variable avec capacité de liquide de 3,7 L (1 gallon) | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Arrière à balayage intermittent et continu avec lave-glace | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| **CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Écran multivue de 10,25 po intégré au groupe d’instruments | | S | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Écran multivue de 12,3 po intégré au groupe d’instruments | | — | | — | | S | | S | | S | | S | |
| Système de filtration d’air | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Commande de température – commande automatique de température bizone | | S | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Climatisation – commande automatique de température à quatre zones avec écran | | — | | — | | S | | S | | S | | S | |
| Espace utilitaire | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Avec moquette – comprend un bac de rangement et des boucles d’arrimage au plancher, un bac côté conducteur et une prise de courant auxiliaire de 12 volts | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Tapis de coffre réversible | | E | | E | | S | | S | | S | | S | |
| Console | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Console au plancher avant pleine longueur avec deux porte-gobelets et accoudoir-rangement à deux niveaux | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Console au pavillon à l’avant avec deux lampes de lecture à DEL, deux plafonniers, commandes pour ouvre-porte de garage universel et commandes électriques pour pare-soleil et toit ouvrant | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Système de mémoire – préréglages de la radio, réglages pour la dernière station écoutée, position du siège du conducteur et des rétroviseurs extérieurs, colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Rétroviseurs | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Rétroviseur intérieur autoatténuant | | S | | S | | S | | — | | — | | — | |
| Rétroviseur numérique | | — | | — | | E | | S | | S | | S | |
| Tissus de sièges | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sièges garnis de cuir Nappa perforé et supports latéraux en cuir Nappa soigné | | S | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Sièges garnis de cuir Nappa perforé de catégorie supérieure et supports latéraux en cuir Nappa soigné | | — | | — | | S | | — | | — | | — | |
| Sièges garnis de cuir Palermo | | — | | — | | — | | S | | S | | — | |
| Sièges garnis de cuir Palermo et garnitures matelassées | | — | | — | | — | | — | | — | | S | |
| Sièges | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sièges du conducteur et du passager avant à 12 réglages électriques avec support lombaire réglable | | S | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Sièges du conducteur et du passager avant à 24 réglages électriques avec support lombaire réglable | | — | | — | | S | | S | | S | | S | |
| Sièges avant chauffants et ventilés | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Chauffants à la deuxième rangée | | E | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Banquette arrière ventilée | | — | | — | | — | | E | | S | | S | |
| Sièges de troisième rangée 60-40 rabattables | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Banquette 40/20/40 à la deuxième rangée | | S | | S | | O | | O | | O | | O | |
| Sièges baquets à la deuxième rangée | | O | | O | | S | | S | | S | | S | |
| **Volant** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Gainé de cuir avec commandes audio, chauffant, régulateur de vitesse, centre d’information électronique, reconnaissance vocale et régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Colonne de direction/volant inclinable et télescopique à commande électrique | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Centre multimédia – comprend 9 ports USB (11 si le véhicule est équipé de l’ensemble divertissement pour passagers arrière) et une prise auxiliaire | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Prise de courant | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Deux prises de courant auxiliaires de 12 V | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Prise de courant auxiliaire de 115 V | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| La radio SiriusXM comprend un abonnement d’essai d’un an | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| TomTom Traffic comprend un abonnement d’essai de six mois | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| TomTom Travel comprend un abonnement d’essai de six mois | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Haut-parleurs | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Système audio Alpine de catégorie supérieure avec neuf haut-parleurs, un caisson d’extrêmes graves et un amplificateur | | S | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Système de divertissement McIntosh MX950 à 19 haut-parleurs, système audio de catégorie supérieure de 950 watts avec caisson d’extrêmes graves de 25,4 cm (10 po) | | — | | E | | S | | S | | — | | — | |
| Système de divertissement McIntosh MX1375 Reference à 23 haut-parleurs, système audio de catégorie supérieure de 1 375 watts avec caisson d’extrêmes graves de 30,5 cm (12 po) | | — | | — | | E | | E | | S | | S | |
| Système Uconnect 5C NAV avec écran de 10,1 po | | S | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Système Uconnect 5C NAV avec écran de 12 po | | — | | — | | S | | S | | — | | S | |
| Ports USB – deux ports à distance (deuxième rangée, entièrement fonctionnels) | | S | | S | | S | | S | | — | | S | |
| Pages hors route (sur l’écran à matrice active) | | S | | S | | S | | S | | — | | S | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **SÉCURITÉ** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Caméra panoramique sur 360 degrés | | E | | E | | S | | S | | S | | S | |
| Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Sacs gonflables | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Rideaux gonflables latéraux évolués | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Protège-genoux gonflables pour le conducteur et le passager avant | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Freins à auto-serrage | | — | | — | | S | | S | | S | | S | |
| Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Système de gestion active de trajectoire | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Système électronique d’antidérapage – comprend le système de gestion de la stabilité, le dispositif électronique antiroulis, l’antipatinage toutes vitesses, l’assistance au freinage et les freins antiblocage à quatre voies | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Assistance au départ en pente | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Prévention des collisions dans les intersections | | E | | E | | — | | E | | E | | S | |
| Système d’aide au stationnement avant et arrière | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Caméra de recul – comprend le système d’aide au stationnement arrière | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire | | E | | E | | — | | — | | — | | — | |
| Système d’aide au stationnement ParkSense | | — | | — | | S | | S | | S | | S | |
| Assèchement automatique des freins | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Télédéverrouillage | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Alarme de sécurité | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Antidémarreur Sentry Key | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Dispositif antilouvoiement de la remorque | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Ouvre-porte de garage universel | | S | | S | | S | | S | | S | | S | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Ensemble tout-terrain évolué** | | O | O | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Roues et pneus hors route de 18 po | |  | — | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Roues et pneus hors route de 20 po | | — |  | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Boîte de transfert à deux rapports | |  | S | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Rapport de pont arrière de 3,92 | |  |  | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Crochets de remorquage brillants | |  |  | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Crochets de remorquage arrière amovibles | |  |  | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Différentiel autobloquant électronique | |  |  | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Système de suspension pneumatique Quadra-Lift | |  | S | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Plaque de protection pour la suspension avant | |  |  | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Plaque de protection sous le réservoir de carburant | |  |  | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Plaque de protection de la boîte de transfert | |  |  | | — | | — | |  | | — | | — | |
| Commande Selec-Speed | |  |  | | — | | — | |  | | — | | — | |
| **Ensemble commodités I** | | O | | O | | — | | — | | — | | — | |
| Commande automatique des feux de route | |  | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Détection de somnolence au volant | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Prévention des collisions dans les intersections | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Affichage tête haute (HUD) | |  | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Caméra panoramique sur 360 degrés | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Sièges chauffants à la deuxième rangée | |  | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Aide au stationnement parallèle et   perpendiculaire | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Suspension pneumatique Quadra-Lift | |  | | S | | — | | — | | — | | — | |
| Pare-soleil aux glaces arrière (manuel) | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| **Ensemble commodités III** | | — | | — | | O | | O | | O | | — | |
| Système de sécurité évolué | | — | | — | | — | |  | |  | | — | |
| Détection de somnolence au volant | | — | | — | |  | | S | | S | | — | |
| Assistance active à la conduite | | — | | — | |  | |  | |  | | — | |
| Caméra de surveillance des sièges arrière | | — | | — | | — | |  | |  | | — | |
| Prévention des collisions dans les intersections | | — | | — | | — | |  | |  | | — | |
| Reconnaissance des panneaux de   signalisation | | — | | — | |  | | S | | S | | — | |
| Vision nocturne avec détection de piétons   et d’animaux | | — | | — | |  | |  | |  | | — | |
| Rétroviseur numérique | | — | | — | |  | | S | | S | | — | |
| **Ensemble aménagement intérieur flexible** | | O | | O | | O | | O | | 0 | | O | |
| Sept places | |  | |  | | S | | S | | S | | S | |
| Sièges baquets à la deuxième rangée – rabattables à commande électrique | |  | |  | | S | | S | | S | | S | |
| Sièges chauffants à la deuxième rangée | |  | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Banquette 60-40 à la troisième rangée à   dossiers inclinables à commande électrique | |  | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Console au plancher avec porte-gobelets | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Huit places | | S | | S | |  | |  | |  | |  | |
| Deux ports USB de recharge à la deuxième   rangée | | S | | S | |  | |  | |  | |  | |
| Configuration des sièges 40/20/40 –   rabattables à commande électrique | | S | | S | |  | |  | |  | |  | |
| **Écran interactif de passager avant –** comprend un écran pour le passager avant | | O | | O | | O | | O/E | | S | | S | |
| **Attelage de remorque de service robuste** | | O | | O | | O | | O | | O | | O | |
| Boîte de transfert à deux rapports | |  | | S | | S | | S | | S | | S | |
| Rapport total de transmission 3,92 | |  | |  | | S | | S | | S | | S | |
| Crochets de remorquage avant et arrière   (amovibles) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Différentiel autobloquant électrique | |  | |  | | S | | S | | S | | S | |
| Refroidissement à haut rendement du moteur | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Coffre-fort verrouillable | | — | |  | |  | | — | | — | | — | |
| Commande Selec-Speed | |  | |  | | S | | S | | S | | S | |
| Module intégré de commande des freins   de remorque | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Aide à l’alignement du dispositif d’attelage   de remorque | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Ensemble catégorie supérieure I** | | O | | O | | — | | — | | — | | — | |
| Roues de 22 po en aluminium | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Système de divertissement McIntosh MX950 | | — | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Marchepieds déployables à commande   électrique | | — | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Toit ouvrant à trois panneaux | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Tapis de coffre réversible en moquette   ou en vinyle | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Traverses réglables pour longerons de toit | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Pare-soleil pliable | |  | |  | | — | | — | | — | | — | |
| Tapis protecteurs de luxe | | — | |  | | — | | — | | — | | — | |
| **Ensemble catégorie supérieure II** | | — | | — | | — | | O | | S | | — | |
| Système de divertissement   McIntosh MX1375 Reference | | — | | — | | — | |  | | S | | — | |
| Traverses réglables pour longerons de toit | | — | | — | | — | |  | | S | | — | |
| Pare-soleil pliable | | — | | — | | — | |  | | S | | — | |
| Console-glacière à l’avant | | — | | — | | — | |  | | S | | — | |
| Glace teintée de catégorie supérieure | | — | | — | | — | |  | | S | | — | |
| Sièges deuxième rang ventilés | | — | | — | | — | |  | | S | | — | |
| **Ensemble divertissement pour passagers arrière I**– comprend deux écrans de 10,1 po, ports USB/HDMI entièrement fonctionnels et vidéo en continu | | O | | O | | O | | O | | O | | O | |
| **Ensemble fumeur –** comprend un allume-cigare et un cendrier amovible | | O | | O | | O | | O | | O | | O | |

x x x